**NAT**

Dirección Ipv4: 10.0.2.15

Tamaño: 255.255.255.0

Red: Clase C

Puerta de enlace: 10.0.2.2

Servidores DNS: 212.166.210.80 y 212.166.132.104

**Adaptador puente**

Dirección Ipv4: 192.168.1.14

Tamaño: 255.255.255.0

Red: Clase C

Puerta de enlace: 192.168.1.1

Servidores DNS: 212.166.210.80 y 212.166.132.104



